Thruster Test – T200 Thruster R2

Voltage: 12V

Current Drawn vs Speed:

172 – 25%

377 – 50%

584 – 75%

810 – 100%